附件：采购空调技术参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能类型 | 主要参数 | 备注 |
| 1 | 悬挂方式 | 壁挂式 |  |
| 2 | 主要功能 | 自清洁，静音设计 |  |
| 3 | 冷暖类型 | 冷暖 |  |
| 4 | 变频|定频 | 变频 |  |
| 5 | 匹数 | 1.5匹 |  |
| 6 | 能效等级 | 一级能效 |  |
| 7 | 制冷功率(W) | 810 |  |
| 8 | 制热功率(W) | 1245 |  |
| 9 | 操控方式 | 键控|遥控 |  |
| 10 | 制冷量(W) | 3500（±100） |  |
| 11 | 制热量(W) | 5000（±100） |  |
| 12 | 噪音dB(A) | 室内 17-37-41室外 51 |  |
| 13 | 能效比（APF） | 5.28 | GB-21455-2019 |
| 14 | 循环风暴（m3/h） | 700（±5） |  |
| 15 | 净质量（内机）（kg） | 10 |  |
| 16 | 净质量（外机）（kg） | 27 |  |
| 17 | 噪音dB(A) | 室内 17-37-41，室外 51 |  |
| 18 | 循环风暴（m3/h） | 700 |  |
| 19 | 内机尺寸(宽深高)(mm) | 865x190x300 |  |
| 20 | 外机尺寸(宽深高)(mm ) | 820x325x550 |  |